**医院功能设计解析（三）**

**灭菌室平面图**



**灭菌柜子示意图**



**污水处理**

**设计必须符合以下要求：**

1．应远离治疗区和接待区，设计在较为隐蔽的地方。

2．有防腐蚀、防渗漏设施。一般采用1公分厚的高强度密胺板制成。

3．确保处理效果，安全耐用。

4．操作方便，便于消毒和清物，并有利于操作人员的劳动保护.

**污水池设计**





**技工室**

技工室 一般小医院不一定设技工室，可将修复件送技工加工中心制作。

但模型间是必须的，主要灌注石膏模型。房间最好设在一楼，面积大约6~8㎡。

下水道应粗而直，直径为150~200㎜，以防石膏堵塞。

进入地下排水管之前应设石膏沉淀地，以沉淀石膏。



边台上可放置石膏模型修整机、石膏模型切割机、震荡器等。 如漂白，增加一台空气压缩机；如正畸，增假一台电焊机

室内应设壁柜，以存放石膏。

要有比较好的隔音，防止打磨传到室外

**口腔健康教育或补妆室**



较大的镜子，洗手池让护士向病人介绍正确的刷牙和使用牙线

墙壁上张贴牙齿保健宣传画。

合理利用空间，健康教育室也可以做为化妆室

**员工休息室**



1、有各人的专用柜子

2、洗手池

3、化妆镜

4、饮用茶水

5、温热食品的设施

6、冰箱、微波炉等

7、还需提供学习必要的条件

如专业杂志，幻灯机等。