**清洗消毒间管理制度**

一、牙科诊疗器械应统一清洗、消毒、灭菌。

二、清洗消毒间应布局合理。

1、环境宽敞、通风良好，建筑材料防水。

2、清洗去污区与检查包装区相对独立。

3、压力蒸汽灭菌器应有独立区域。

三、清洗消毒间应配备相应清洗消毒设备。

1、去污区：专用流动水清洗槽，应满足洁污清洗清洗分开的需要，超声清洗机、计时器、高压水枪、高压气枪或干燥设备、净水机或常水过滤器，相应清洗用品有各种刷子、纱布、棉棒等。

2、检查包装区：器械检查包装台、器械柜、带光源放大镜、注油机。如使用纸塑包装袋，还需配备包装材料切割机医用热封机。

3、灭菌区：压力蒸汽灭菌器的灭菌蒸汽用水应为软水或纯化水。

4、其它耗材：

（1）清洗剂：多酶洗液。

（2）消毒剂：适用于口腔诊疗器械的消毒剂、95%酒精、75%酒精等。

（3）润滑剂：专用水溶性润滑剂。

（4）除锈剂：专门用于医疗器械锈迹去除。

四、清洗用具、清洗池等应每日清洁与消毒。

五、清洗、消毒或者灭菌人员操作时应根据《消毒供应中心不同区域人员防护着装标准操作规程》选用口罩帽子、手套、防水服、专用鞋、防护眼罩等个人防护装备。

六、压力蒸汽灭菌器的工艺、化学、生物监测应符合《医院消毒供应中心第3 部分》；《清洗消毒及灭菌效果监测标准》要求。

注：违反本制度规定者，相应责任人每次绩效考核得分扣 3 分，情节严重造成较大后果者，由总经理酌情严肃处理。